**TECHNICKÝ LIST – SDA STONE SEALER FINISH**

je vysokovýkonný tesniaci prostriedok na kameň vyvinutý na porézne vonkajšie povrchy prírodného kameňa, ako je bridlica, terakota, yorkstone, lomové dlaždice, pieskovec\*, [vápenec](https://en.wikipedia.org/wiki/Limestone) , betón a mnoho ďalších typov kameňa. Poskytuje odolný, atraktívny saténový povrch, ktorý dokáže zintenzívniť prirodzené farby a ponúka vysokokvalitnú ochranu proti škvrnám**.**

V prípade, že chcete dosiahnuť lesklý vzhľad, naneste viac vrstiev**.**

Jedná sa o profesionálny tmel na porézne vonkajšie prírodné povrchy. Bezpečná, ekologická receptúra ​​je ochranný vrchný náter, ktorý vytvára odolný, číry saténový povrch. Je  rýchlo schnúci a ľahko sa nanáša. Poskytuje vysokokvalitnú ochranu, ktorá zabraňuje prenikaniu škvŕn na vodnej báze a všeobecnej špiny a nečistôt do povrchu, čo uľahčuje čistenie a údržbu.

**Použitie:**

* **Najskôr odstráňte z pracovnej plochy všetky uvoľnené nečistoty a zaistite, aby ste mali primerané**[**bezpečnostné oblečenie**](https://www.stonecare4u.co.uk/product-category/application-tools/safety-wear/)**, t.j rukavice, vhodné ochranné okuliare, masku na tvár a odev.**
* Povrch musí byť úplne čistý a suchý. Pred začatím sa tiež uistite, že sú priaznivé poveternostné podmienky.
* Náter nanášajte v tenkej vrstve a rovnomerne buď nízkotlakovým rozprašovačom, mopom z mikrovlákna, štetcom alebo mäkkou handričkou. Okrem toho dbajte na to, aby ste nezanechali stopy po aplikácii alebo aby sa produkt na povrchu netvoril kaluže. **NERIEĎTE.**
* Potom nechajte 45-60 minút schnúť pred nanesením druhej vrstvy, pričom zopakujte rovnaký postup. Okrem toho, tip na aplikáciu je aplikovať produkt v opačnom smere, aby sa dosiahol rovnomerný konzistentný povrch. V prípade potreby je možné naniesť viac vrstiev na dosiahnutie požadovaného „lesku“.

**Poznámka: SDA Stone Sealer Satin Finish môže zmeniť farbu/vzhľad niektorých povrchov, preto si výrobok pred použitím vždy vyskúšajte na nenápadnom mieste. Povrchy, ktoré sa nemajú utesniť, by mali byť chránené maskovacím materiálom.**

**ÚDRŽBA:**

Vyčistite utesnené oblasti jemným ph neutrálnym čistiacim prostriedkom alebo veľmi nízkou koncentráciou nášho radu [vonkajších čistiacich prostriedkov](https://www.stonecare4u.co.uk/product-category/cleaners/outdoor-cleaner/) . Nepoužívajte drsné alebo abrazívne čistiace prostriedky, pretože môžu mať negatívny vplyv na ošetrovaný povrch. **NEODPORÚČAME POUŽÍVAŤ NA VYSOKO LEŠTENÝ KAMEŇ A KERAMICKÉ GLAZOVANÉ POVRCHY.**

#### Výdatnosť :

- Pokrytie sa bude líšiť v závislosti od pórovitosti povrchu.  
- Priemerne 4-6 metrov štvorcových na liter na štruktúrovaných a štrbinových povrchoch. Až 15 metrov štvorcových na liter na hladkých, leštených alebo leštených povrchoch.

#### OPATRENIA:

H302: Škodlivý po požití.  
H319: Spôsobuje vážne podráždenie očí.  
P102: Uchovávajte mimo dosahu detí.  
P233: Uchovávajte nádobu tesne uzavretú.  
P262: Zabráňte kontaktu s očami, pokožkou alebo odevom.  
P264: Po manipulácii dôkladne umyte pokožku.  
P301+330+331: PO POŽITÍ: vypláchnite ústa. NEVYVOLÁVAJTE zvracanie.  
P302+350: PRI KONTAKTE S POKOŽKOU: Jemne umyte veľkým množstvom vody a mydla.  
P305+351+338: PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Odstráňte kontaktné šošovky, ak sú nasadené a ak je to možné. Pokračujte vo vyplachovaní.  
P333+313: Ak sa prejaví podráždenie pokožky alebo vyrážka: vyhľadajte lekársku pomoc.